**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, według poniższego opisu:

1. Zakres usług obejmować będzie:
2. Prace przygotowawcze i montażowe
3. Przygotowanie podłoża pod wylewkę samopoziomującą:

- naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi,

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym.

1. Wykonanie wylewki samopoziomującej:
2. Wylanie masy samopoziomującej;
3. Szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności;
4. Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym.
5. Ułożenie wykładziny z PCV z 10 cm wywinięciem na ścianę (wyobleniem):
6. Montaż narożnych listew wyobleniowych;
7. Położenie kleju pod wykładzinę;
8. Położenie wykładziny obiektowej na wskazanej powierzchni;
9. Spawanie złączy wykładziny;
10. Mycie i konserwacja całej powierzchni.
11. Parametry techniczne wykładziny:
12. Typ produktu: homogeniczna wykładzina podłogowa z PCV;
13. Zawartość spoiwa: Typ I;
14. Klasyfikacja: obiektowa: intensywne natężenie ruchu;
15. Grubość:
16. Całkowita: 2mm;
17. Warstwy użytkowej: 2mm.
18. Waga całkowita: 3000 g/m2;
19. Właściwości techniczne:
20. Klasa reakcji na ogień: Bfl-s 1;
21. Klasa użytkowa (duże natężenie ruchu): min. 33;
22. Klasa antypoślizgowa: R9;
23. Właściwości elektrostatyczne: antystatyczna (≤ 2 kV);
24. Klasa odporności na ścieranie (m.in. kółka krzeseł, nóżki mebli): klasa P;
25. Odporność na światło: odporna;
26. Zabezpieczenie powierzchni: PUR;
27. Odporność na bakterie: nie sprzyjająca rozwojowi bakterii;
28. Odporność chemiczna: odporna.
29. Kolorystyka: do uzgodnienia z Zamawiającym.
30. Wszystkie wyroby muszą posiadać krajową deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z wymaganiami dla wyrobów budowlanych oraz spełniać wymagania Polskich Norm.
31. Lokalizacja - SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin:
32. Budynek A - II piętro
33. Jedno pomieszczenie biurowe.
34. Ilość wykładziny: 280 m2 + wywinięcie na ścianę.
35. Usługa będzie podzielona na 2 etapy:
36. Etap 1 – 170 m2;
37. Etap 2 – 110 m2.
38. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w dwóch różnych terminach:
39. Etap 1 – realizacja 30 dni od podpisania umowy;
40. Etap 2 – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości przystąpienia do Etapu 2 Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji 30 dni.
41. Gwarancja:
42. Gwarancja jakości na wykonaną usługę: minimum 24 miesiące od dnia bezusterkowego odbioru prac;
43. Gwarancja jakości na użyte materiały: zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, jednak nie mniejszą niż 24 miesiące od dnia bezusterkowego odbioru prac.

Gwarancja liczona będzie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia (wykonanych prac oraz dostarczonych/użytych materiałów)

1. Płatność: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.